{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[2,0,2,1],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[17,0,17,2],[17,3,17,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,0,21,4],[22,0,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[26,0,26,1]]}
[]
[]
[]
[]
["物资名称","规格型号","计量单位","数量"]
[{"$nulls":4},"单价（含税含运费）"]
["光伏支架","锌铝镁275g，宽41毫米、高52毫米，厚度2毫米、长6000mm","根",1500]
["三孔底座","热镀锌，立柱高150毫米，底板长180毫米，宽80毫米，中心距120毫米，底板厚5毫米，立柱厚度3毫米","个",2000]
["NC4公母头",null,"个",500]
["三角连接件","锌铝镁275g，长150毫米，高65毫米，厚度2.5毫米","个",5000]
["直连接","锌铝镁275g，长200毫米，高50毫米，厚度3毫米","个",900]
["热镀锌内六角螺栓","热镀锌，2平1弹1母，粗10毫米，长80毫米","套",6000]
["热镀锌内六角螺栓","热镀锌，2平1弹1母，粗10毫米，长30毫米","套",20000]
["折弯板组合","锌铝镁275g,2.5mm厚，含折弯板+小板+2平2弹2母","套",1900]
["中压","含304不锈钢材质 直径8mm*长45mm内+弹+塑翼螺母 长60毫米厚度3.6毫米","套",1800]
["边压","含304不锈钢材质 直径8mm*长45mm内+弹+塑翼螺母 长60毫米厚度3.6毫米高35毫米","套",200]
["接地扁铁","热镀锌 宽40毫米 厚度4","根",100]
["我公司质量检验标准及技术参数要求（我公司质检部将按照贵单位所说明的质检要求进行验收，如不合格将退货，造成的损失由报价供货单位自行承担）若不填写依我单位质检标准进行验收",null,null,"含税到厂价"]
["报价单位发票出具名称："]
["发票类型（请标明增值税发票还是普通发票，增值税发票请标明税率）:13%发票"]
["合同约定的付款方式："]
["报价有效期："]
["质保期限："]
["交货时间："]
["报价单位联系人：       联系人手机：          联系人电子邮箱：       联系人传真："]
[]
["报价单位（签字盖章）"]